牙科超声波清洗机技术参数

1. 容积：6L/2；
2. 电源：220-240V，50HZ；
3. 洗槽尺寸：323\*205\*99mm；
4. 净重：7.5KG；

5、输入功率：300W；

6、超声波频率：35000HZ；

★7、保修期≥3年。

8、配置清单：

1）主机 1台

2）清洗篮 1个

3）电源线 1条

4）说明书 1本